|  |  |
| --- | --- |
| Логотип2-СП УССтм | производство E-USS390026 Россия г.Рязань, ул.Лен.Комсомола, 56UTC +3:00 | тел/факс: +7 (4912) 477746 | [www.e-uss.ru](http://www.e-uss.ru)  |

|  |
| --- |
| **опросный лист****на партию Фильтр скважинный E-USS ФС** |

Заполняет клиент

Стоимость продукции зависит от объема партии и параметров продукции. Необходимо подробно заполнить настоящий опросный лист для корректного расчета стоимости и реального срока производства партии

Сравнение нержавеющих сталей AISI-321 -304 -316L :

[см.документ](https://bidigit.ru/do?it=ecosystem.companies.pageDocument.show&content_id=jTO2ZyDX&company_id=3vvOH4Wn)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |
| Наименование организации / город |  |
| Должность и ФИО |  |
| e-mail |  |
| Контактные телефоны |  |



конструкция с одной секцией фильтроэлемента E-USS ФС

1 – труба, 2 – фильтроэлемент Джонсона, 3 – перфорированное отверстие, 4 – муфта, 5 – центратор

|  |  |
| --- | --- |
| Количество в партии, шт | **ХХХ шт** |
| Длина фильтра, L мм |  |
| Наружный диаметр трубы (ГОСТ / API), мм |  |
| Толщина стенки трубы, S мм |  |
| Тип резьбы (ГОСТ / API / спецрезьба), D1 |  |
| Наружный диаметр муфты трубы, D2 мм |  |
| Класс прочности трубы (Д К Е Л по ГОСТ / API) |  |
| Материал трубы | **по ГОСТ / API / нержавеющая сталь марки …** |
| Интервал перфорации и длина фильтроэлемента, L1 мм |  |
| Наличие герметизирующих колпачков в отверстиях на трубе в интервале перфорации (используются для открытия фильтра, перевода фильтра в рабочий режим, удаляются срезанием) | **да / нет** |
| Скважность на интервале перфорации, % или количество отверстий, шт диаметр отверстия, мм | **ХХ% или****ХХХшт х диаметромХХмм** |
| особая (уникальная) геометрия отверстияна интервале перфорации | **стандартно круглое / дать подробное описание или приложить чертеж** |
| особая (уникальная) последовательность отверстийна интервале перфорации | **стандартно в шахматном порядке / дать подробное описание или приложить чертеж** |
| Геометрия и размеры сечения рабочего профиля фильтроэлемента Джонсона | **стандартно треугольный / дать подробное описание или приложить чертеж** |
| Геометрия и размеры сечения опорного профиля фильтроэлемента Джонсона (продольные стрингеры)  | **стандартно треугольный / дать подробное описание или приложить чертеж** |
| Материал фильтроэлемента Джонсона | **нержавеющая сталь AISI-304 / AISI-321 / AISI-316L** |
| ? Вы планируете применять обсыпку фильтров в скважине гравием (пропантом) | **да / нет** |
| Ширина зазора фильтроэлемента Джонсона, а ±0.05 мм(подбор на основе гранулометрического состава в скважине с учетом мостового эффекта Коберли) | **0.10 0.15 0.20 0.30 0.35 … 1.00 … 2.00 … с шагом 0.05** |
| Отбойник перед фильтроэлементом Джонсона для защиты | **да / нет** |
| Расстояние от муфты до интервала перфорации, L2 мм |  |
| Расстояние от ниппеля трубы до интервала перфорации, L3 мм |  |
| Центратор | **не предусматривается / центратор жесткий алюминиевый E-USS ЦЖА / центратор жесткий стальной E-USS ЦЖС / центратор пружинный стальной E-USS ЦПС** |
| Наружный диаметр центратора, D3 мм |  |
| Дополнительная информация / требования к техническому заданию |
|  |

Представитель клиента

ФИО и подпись <ОБЯЗАТЕЛЬНО>