|  |  |
| --- | --- |
|  | производствоE-USS | РязаньUTC +3:00 | тел/факс: +7 (4912) 477746 | [www.e-uss.ru](http://www.e-uss.ru) | [eco@e-uss.ru](mailto:eco@e-uss.ru) |


**опросный лист**

**на партию Труба перфорированная E-USS ФСТП**

Заполняет клиент

Стоимость продукции зависит от объема партии и параметров продукции. Необходимо подробно заполнить настоящий опросный лист для корректного расчета стоимости и реального срока производства партии

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |
| Наименование организации / город |  |
| Должность и ФИО |  |
| e-mail |  |
| Контактные телефоны |  |



**труба перфорированная E-USS ФСТП**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 – труба  (D1 – тип резьбы, S – толщина стенки)  3 – перфорированное отверстие, d  4 – муфта трубы  5 – центратор (да / нет) | L – длина фильтра  L1 – длина интервала перфорации  L2 – расстояние от муфты до интервала перфорации  L3 – расстояние от ниппеля трубы до интервала перфорации  D – наружный диаметр трубы  D2 – наружный диаметр муфты  D3 – наружный диаметр центратора |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество в партии, шт |  |
| Длина фильтра, L мм |  |
| Наружный диаметр трубы (ГОСТ / API), мм |  |
| Толщина стенки трубы, S мм |  |
| Тип резьбы (ГОСТ / API / спецрезьба), D1 |  |
| Наружный диаметр муфты трубы, D2 мм |  |
| Класс прочности трубы (Д К Е Л по ГОСТ / API) |  |
| Материал трубы | **по ГОСТ / API / нержавеющая сталь марки …** |
| Интервал перфорации , L1 мм |  |
| Наличие герметизирующих колпачков на отверстиях в интервале перфорации | **да / нет** |
| Скважность на интервале перфорации, %  или количество отверстий, шт  диаметр отверстия, мм | **ХХХшт х**  **ХХмм** |
| особая (уникальная) геометрия отверстия  на интервале перфорации | **не предусматривается / дать подробное описание или приложить чертеж** |
| особая (уникальная) последовательность отверстий  на интервале перфорации | **не предусматривается / дать подробное описание или приложить чертеж** |
| Расстояние от муфты до интервала перфорации, L2 мм |  |
| Расстояние от ниппеля трубы до интервала перфорации, L3 мм |  |
| Центратор | **не предусматривается / центратор жесткий алюминиевый E-USS ЦЖА / центратор жесткий стальной E-USS ЦЖС / центратор пружинный стальной E-USS ЦПС** |
| Наружный диаметр центратора, D3 мм | **ХХХмм или «нет»** |
| Дополнительная информация / требования к техническому заданию | |
|  | |

Представитель клиента

ФИО и подпись <ОБЯЗАТЕЛЬНО>